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	Technische Informatik

	
	Halbaddierer und Volladdierer



M O T I V A T I O N

Bei der Addition zweier Binärzahlen kann es pro Stelle zu maximal einem Übertrag kommen, außer bei der „kleinsten“ Ziffer: 

 [image: ]

Beim Entwurf einer Additionsschaltung unterscheidet man daher nach einem Halb- und einem Volladdierer.

Ü B E R S I C H T

	Ein- und Ausgänge des Halbaddierers:
	Ein- und Ausgänge des Volladdierers:
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Der Halbaddierer und Volladdierer als Schaltsymbole:
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A N W E N D E N

Aufgabe 1
a) Stelle eine Wertetabelle für die Ergebnisse beim Halbaddierer auf:

	a
	b
	s
	ü

	0
0
1
1
	0
1
0
1
	
	



b) Stelle eine Wertetabelle für die Ergebnisse beim Volladdierer auf:

	a
	b
	cin
	s
	ü

	0
0
1
1
0
0
1
1
	0
1
0
1
0
1
0
1
	0
0
0
0
1
1
1
1
	
	



Aufgabe 2
Optimiere beide Schaltungen:

Halbaddierer: 


Volladdierer:





Aufgabe 3
a) Erstelle mit LogiSim einen Baustein (Subcircuit / Nebenschaltkreis) 

[image: ]

und gib ihm den Namen Halbaddierer. Füge dann die Schaltung zum Halbaddierer ein.

Achtung, den Halbaddierer brauchen wir im nächsten Modul.

b) Teste den Baustein.


Aufgabe 4
a) Erstelle mit LigiSim einen Volladdierer-Baustein (Subcircuit / Nebenschaltkreis) 

[image: ]

und gib ihm den Namen Volladdierer. Füge dann die Schaltung zum Volladdierer ein.

Achtung, den Volladdierer brauchen wir im nächsten Modul.


Aufgabe 5
Was passiert eigentlich, wenn man beim Benutzen des Volladdierers die Eingänge a, b und c vertauscht ?


Aufgabe 6
Entwickle einen 2-Bit Inkrementierer mit Wahrheitstafel, optimiertem Schaltnetz und Baustein.


Aufgabe 7
Entwickle einen Komparator, der überprüft, ob 2 Bit gleich sind. Bei Gleichheit wird eine 1 ausgegeben, bei Ungleichheit eine 0.
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