Kodierung von Information		1
Zeichenkodierung
Die ASCII-Kodierung


[image: ]Der American Standard Code for Information Interchange (ASCII), ist eine 7-Bit-Zeichenkodierung.
[bookmark: _GoBack]Der ASCII-Code wurde am 17. Juni 1963 von der American Standards Association (ASA) als Zeichenkodierungsstandard ge-billigt.
Er dient heute häufig als Grundlage für auf acht Bits basierende Kodierungen für Zeichensätze.
Die enthaltenen Zeichen, die kodiert werden können, umfassen das lateinische Alphabet in Groß- und Kleinschreibung, die zehn arabischen Ziffern, sowie einige Satzzeichen und einige Sonderzeichen. Die kodierbaren Zeichen entsprechen in etwa den Zeichen, die auf einer Tastatur, bzw. Schreibmaschine zu finden sind.
Des weiteren enthält der ASCII-Code einige nicht-druckbare Steuerzeichen (Zeichen 0 bis 32).

Aufgabe 1
Erkläre die Bedeutung, bzw. Verwendung der Steuerzeichen Backspace, Carriage Return, Line Feed und Space. Recherchiere dazu im Internet.

Aufgabe 2
Kodiere die folgenden Nachrichten mithilfe der ASCII-Kodierung.
a) Hallo Welt
	H
	A
	L
	L
	O

	
	
	
	
	



	
	W
	E
	L
	T

	
	
	
	
	



b) 15. Juni

Aufgabe 3
Dekodiere die folgenden ASCII-Kodierten Nachrichten.
a) 0110010 0100000 0101010 0100000 0110011 0100000 0111101 0100000 0110110
b) 100000111011001100001111001011011010100001


	
image1.png
DecimalBinary |Char Decimal Binary |Char | Decimal [Binary | Char
0 10000000/ (NULL] a8 (0110000 |0 9  [1100000 "
1 (0000001 [START OF HEADING] 49 |o110001 |1 97 [1100001 &
2 10000010 [START OF TEXT] 50 |0110010 2 98 [1100010 |b
3 10000011 (END OF TEXT] 51 |o110011 3 99 [1100011 ¢
a (0000100|(END OF TRANSMISSION] | 52 (0110100 |4 100 (1100100 d
5 0000101 [ENQUIRY] 53 |o110101 5 101 (1100101 e
6 (0000110|[ACKNOWLEDGE] 54 |o110110 (6 102 (1100110 |f
7 0000111 BELL] 55 |o1t0111 |7 103 1100111 |g
8 0001000 (BACKSPACE] 56 (0111000 8 104 (1101000 h
9 10001001 [HORIZONTAL TA8)] 57 |o111001 |9 105 (1101001 |i
10 (0001010 [LINE FEED] 58 |0111010 106 (1101010 |j
11 (0001011 VERTICAL T48] 59 |o111011 107 1101011 [k
12 (0001100 [FORM FEED] 60 (0111100 < 108 (1101100 |1
13 (0001101 [CARRIAGE RETURN] 61 |owo0l = 109 (1101101 |m
14 (0001110 [SHIFT OUT] 62 |o111110 > 110 1101110 |n
15 0001111 [SHFT N 63 |ounin 7 11 110111 o
16 0010000 [DATA LINK ESCAPE] 64 [1000000 @ |112 (1110000 p
17 0010001 [DEVICE CONTROL 1] 65 1000001 (A [113 1110001 q
18 0010010 [DEVICE CONTROL 2] 66 [1000010 B 14 (1110010 |r
19 0010011 [DEVICE CONTROL 3] 67 [1000011 C 15 1110011 |s
20 0010100|(DEVICE CONTROL 4] 68 [1000100 D |116 1110100 t
21 0010101/ [NEGATIVEACKNOWLEDGE]| 69 (1000101 |E 17 1110101 |u
22 [0010110|(SVNCHRONOUS IDLE] | 70 (1000110 |F 18 110110 |v
23 0010111[(ENGOFTRANS.BLOCK] | 71 [1000111 |6  [119  [1110111 |w
24 0011000 [CANCEL] 72 |1001000 H 120  [1111000 |x
25 0011001 (END OF MEDIUM] 73 |1000001 1 121 1111001 |y
26 0011010|[sUBSTITUTE] 74 |1001000 122 1111010 |z
27 0011011 (escarel 75 joowom k123 nom ¢
28 (0011100 FILE SEPARATOR] 76 [1001200 L 124 1111100 ||
29 0011101/ (GROUP SEPARATOR] 77 ool M 125 humo |y
30 0011110 [RECORDSEPARATOR] | 78 1001110 [N |126  [1111110 |~
31 0OLLLLY [UNIT SEPARATOR] 79 |ooml o 127 1111111 |(0EL)
32 (0100000 [SPACE] 80 [1010000 P

33 0100001t 81 |1000001 Q

34 0100010 " 82 [1010010 R

35 100011 # 83 [1010011 s

3 0100100 84 [1010100 T

37 100101% 85 [1010101 (U

38 0100110 & 8 [1010110 V.

39 plooun” 87 [1010111 |w

40 0101000(( 88 [1011000 X

a1 lo101001)) 89 [1011001 |¥

4z |o101010* 9  [1011000 Z

43 joro1011)+ 91 |1om0n1 |

44 0101100, 92 [1011100 |\

45 0101101 93 101101 |1

46 0101110/, 9 [1o11110 |~

47 loroninls 9 i





