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	Calliope programmieren (mit Make Code)

	
	Temperatur- und Lichtsensor mit Verzweigungen



[bookmark: _Hlk190974333]M O T I V A T I O N

A) Liste auf, welche Sensoren eine Wetterstation nutzen kann, um das Wetter aufzuzeichnen und eventuell vorherzusagen.
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B) Der Calliope verfügt über einen Temperatursensor und einen Lichtsensor. Wäre es damit auch möglich, eine Gewitterwarnung auszugeben?

Ü B E R S I C H T

Der Calliope besitzt einen Lichtsensor und einen Temperatursensor. Der Lichtsensor liefert Werte zwischen 0 und 255, der Temperatursensor Werte zwischen -5 und 50 . 
Schwellenwerte bei einer Reaktion für Licht und Temperaturwerte können über eine Verzweigung ausgewertet werden.
	Der Lichtsensor zeigt misst die Lichtstärke, 
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	Der Temperatursensor die Temperatur.
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	Die Verzweigung besitzt eine Bedingung an der Stelle "wahr". 
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E R A R B E I T U N G
Aufgabe 1
Ergänze das Programm so, dass Calliope auf Knopfdruck die Temperatur und Helligkeitsdaten anzeigt. Einige Blöcke müssen mehrfach verwendet werden.


Aufgabe 2
a) Lege eine Tabelle an und miss die Helligkeit am Fenster, auf dem Tisch, unter dem Tisch und mit einer Hand auf dem Calliope. 
b) Finde den hellsten / wärmsten und den dunkelsten / kältesten Ort in der Schule. Nutze dazu das Batteriepack.


Aufgabe 3
Calliope als Straßenlaterne! Bestimme mit deiner Tabelle einen Schwellenwert für die Helligkeit, ab dem eine Straßenlaterne leuchten sollte. 
Simuliere die Laterne mit dem Calliope. Nutze die folgenden Blöcke.
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