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	SVG (Scalable Vector Graphics)

	
	Quadratische Bezierkurve



[bookmark: _Hlk213006130]M O T I V A T I O N
A) Starte den SVG-Navigator und bearbeite die Aufgabe unter „SVG Path“.

C) Verbinde die sich entsprechenden Punkte a, b, c, etc. jeweils mit einer Linie.

B) Probiere dann unter „SVG Bezier-Kurve“ die Erkundungsübungen zur Quadratischen Bezier-Kurve aus.
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Ü B E R S I C H T

	Pfad
	<path 
d=" M10 150  L100 80  L160 150 L200 110   L260 150 Z" 
fill="none" stroke="black" stroke-width="3"/>

	Bezier-Kurve

	<path 
d="M 100 400 Q 250 100 400 400" 
stroke="blue" fill="none" stroke-width="2"/>



M bedeutet „move to“ und setzt den Zeichenstift an diese Stelle, 
L bedeutet „line to“ und zeichnet von der aktuellen Stiftposition zu L eine Linie, 
Z schließt einen Pfad zum Startpunkt.
Q ist der Kontrollpunkt, der Punkt danach hat keinen Bezeichner.

Die quadratische Bezierkurve wird durch Startpunkt s1 , Kontrollpunkt k und Endpunkt s2 definiert. Die Gerade g durch die Seitenmitten der Strecken (s1 k) und (s2 k) ist parallel zur Geraden G durch s1 und s2 . 

Seitenmitten
Kontrollpunkt
G
g
G ||g
a
b
a=b

A N W E N D E N
Aufgabe 1
Zeichne den Kontrollpunkt für die quadratische Bezier-Kurve ein: 
a) 					              b)
[image: ]  [image: ]

c) 						  d) HA
[image: ]     [image: ]  

Aufgabe 2
Skizziere die Bezierkurve für die folgenden Pfade:
a) 
[image: ]

b) HA
[image: ]
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